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	序号
	项目名称
	单位
	数量
	规格型号
	参数
	配置/说明

	A.自动升降柱

	1
	自动升降柱
	台
	4
	MRT-QZD05
	1、系统控制：电动液压；供电电源：220V。
2、304不锈钢柱体：直径219mm；厚度6+ -0.8mm；升降高度600MM。
3、外桶：直径350X高800MM，预埋深度800MM，法兰厚度8(+ -1.5)MM。
4、重量：70KG左右。
5、防水、防尘等级：IP68。
6、防撞等级：B3
7、通过压力：可通行100吨货柜车。
8、上升速度：≤4S，下降速度：≤3S。
9、工作温度：-40°C~75°C(温度低于-20°C建议增加机芯自动加热功能)，存储环境：-10C~65°C，防雨防潮防尘。
	电动液压，直径219MM，伸出高度600MM，壁厚6+ -
0.8MM，面板法兰304，内筒外表面
304

	2
	升降控制器
	套
	1
	MRT-KZX
	1、控制系统是多功能一体式集成数码编程系统。控制器设有3种工作模式控制器，一拖八。规格：600x400x200(根据数量定大小)，防水等级IP67。
2、可外接红外对射实现上升过程车辆闯入自动下降，防止砸车。
3、可外接地感，实现车过自动上升，升起过程中跟车有风险(不建议使用)。
5、可设置自动定时加压。
	1拖8（1个控制箱最多控制8根升降柱）

	B.电路材料

	1
	线管
	米
	100
	PVC20
	
	

	2
	护套线
	米
	100
	RVV3*1.5
	
	

	3
	护套线
	米
	60
	RVV4*1.0
	
	

	4
	线管
	米
	80
	PVC25
	
	

	C.排水设备

	1
	波纹管
	米
	2
	50cm
	直径50
	

	2
	井盖
	个
	1
	60圆
	700
	

	3
	潜污泵
	台
	1
	220V
	304不锈钢/含浮球
	

	4
	排水管
	米
	50
	50mm
	直径50
	

	D.施工及机械

	1
	施工安装费
	项
	1
	
	深度1米 排水井2/面积1*7米
	基础开挖

	
	
	项
	1
	
	
	升降柱安装

	
	
	项
	1
	
	
	接线接管

	
	
	项
	1
	
	
	排水井安装

	
	
	项
	1
	
	
	设备调试

	
	
	项
	1
	
	
	混凝土回填

	
	
	项
	1
	
	
	路面恢复



